Итак: вы купили булавку для галстука (Tie Tack), что с ней делать?

> Сначала рекомендую ее рассмотреть.

> Состоит она из двух частей, гвоздика - справа на фото, и зажима с цепочкой в который вставляют гвоздик.
> Приступим:

> 1. Расстегните пуговицу рубашки к которой будете крепить зажим. Пуговицу выбырайте достаточно низко расположенную, чтобы булавка реально удерживала галстук возле рубашки и не давала ему упасть в пищу\раковину\кофе и т.д. Но и достаточно высоко чтобы декоративный элемент булавки не был закрыт пиджаком. Оптимальной местом будет примерно середина галстука.

> 2. Теперь необходимо расстегнуть булавку. Булавка используемая в примере расстегивается в два этапа, сначала вы оттягиваете колпачек на обратной стороне зажима (примерно как оттягивают колпачек на рычажке завода часов чтобы перевети стрелки) а потом удерживая колпачек в оттянутом положении вынимаете декоративный элемент булавки в виде гвоздика.

> 3. Проденьте металлическую перемычку которой заканчивается цепочка в петельку и застегните пуговицу.

> 4. Возьмите двумя пальцами гвоздик и проколите ним галстук на уровне цепочки застегнутой в рубашке. Следите чтобы гвоздик был по центру галстука, без скосов вправо или влево. В идеале вы должны проколоть как широкую часть галстука так и узкий конец который заправлен в петельку на обратной стороне галстука. Если вы делаете так, обратите внимание что если вы проколите их неровно то галстук будет морщить.

> 5. Теперь осталось только зафиксировать гвоздик с помощью зажима, что вам и следует сделать.

> 6. Все. Надеюсь у вас получилось. Теперь расправте галстук и закройте страницу с этим руководством.

| это руководство сделано на основе статьи Jima Scarborougha "Donning a Tie Tack" |